|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BALANCE NO.:** | **IP/PRD/BAL/061** | |
| **DETAILS OF STANDARD WEIGHTS** | | |
| Name and certificate No. : | |  |
| Range : | |  |
| Calibrated on : | |  |
| Next Calibration Due on: | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Warm-up time** | | **Verification Wt. in g** | **Actual Standard Wt. in g** | **Display Wt. in g** | **Deviation in g** | **Acceptable Tolerance range in g** | **Time** | **Done**  **By** | **Remark** |
| **Start** | **End** |
|  |  |  | 500 |  |  |  | ± 2.5 |  |  |  |
| 2000 |  |  |  | ± 10.0 |
| 3000 |  |  |  | ± 15.0 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | ± 2.5 |  |  |  |
| 2000 |  |  |  | ± 10.0 |
| 3000 |  |  |  | ± 15.0 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | ± 2.5 |  |  |  |
| 2000 |  |  |  | ± 10.0 |
| 3000 |  |  |  | ± 15.0 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | ± 2.5 |  |  |  |
| 2000 |  |  |  | ± 10.0 |
| 3000 |  |  |  | ± 15.0 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | ± 2.5 |  |  |  |
| 2000 |  |  |  | ± 10.0 |
| 3000 |  |  |  | ± 15.0 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | ± 2.5 |  |  |  |
| 2000 |  |  |  | ± 10.0 |
| 3000 |  |  |  | ± 15.0 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | ± 2.5 |  |  |  |
| 2000 |  |  |  | ± 10.0 |
| 3000 |  |  |  | ± 15.0 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | ± 2.5 |  |  |  |
| 2000 |  |  |  | ± 10.0 |
| 3000 |  |  |  | ± 15.0 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | ± 2.5 |  |  |  |
| 2000 |  |  |  | ± 10.0 |
| 3000 |  |  |  | ± 15.0 |